服务要求及标准
一、服务内容及要求：

（一）具体服务内容

《建设及市政工程综合测绘服务项目清单》

	项目

大类
	序号
	类 别
	单 位
	收费标准
	说 明

	
	
	
	
	金额/元
	收费依据
	

	1.常规工程测绘
	1.1
	地形图现势更新测绘
	平方米
	0.18
	财建[2009]17号
	

	
	1.2
	地下管线探测
	单一管线
	千米
	7916
	财建[2009]17号
	不足500米按500计算。

	
	1.3
	
	综合管线
	
	10660.85
	
	

	
	1.4
	
	疑难管线
	
	16816.28
	
	

	
	1.5
	
	陀螺定位仪探测
	根·次
	8623.74
	
	不含穿线费用，单根长度不超过500米，每超过500米按加1根计算。如需穿线，穿线费用按3000元/根（不超过500米，每超过500米按加1根计算）另行计费。

	
	1.6
	
	管线精探
	处
	100000
	
	

	
	1.7
	建（构）筑物放线
	件
	3278.85
	财建[2009]17号
	4点为一件，不足4点按1件计。

	
	1.8
	规划定桩测量
	件
	4371.00
	财建[2009]17号
	用地红线放样，4点为一件，不足4点按1件计。

	
	1.9
	线性工程放样
	千米
	6982.65
	财建[2009]17号
	

	
	1.10
	规划检测（复测）测量
	灰线
	件（幢）
	3150.59
	财建[2009]17号
	是指经批准的建设设计方案，在实地放线定位以后的复核（复测）工作（含市政）。

	
	1.11
	
	±0层
	
	2849.06
	
	

	
	1.12
	临时水准点（四等）
	千米
	957.99
	财建[2009]17号
	

	
	1.13
	E级GNSS测量
	点
	5753.84
	财建[2009]17号
	

	
	1.14
	日照测量
	幢
	2849.06
	财建[2009]17号
	

	
	1.15
	小型工程测量
	组日
	1000
	计价格［2002］10号
	<3组日按3组计

	
	1.16
	管道数字化检测
	检测+测绘
	米
	22
	常工价[2015]3号
	不足150米按150米计算。

	
	1.17
	
	单一检测
	
	14
	
	

	
	1.18
	QV检测
	米
	10
	城镇排水管道检测与非开挖修复工程消耗量定额2020
	

	
	1.19
	管道疏通清淤
	米
	30
	
	不足150米按150米计算。

	
	1.20
	管道气囊封堵
	处
	1776.73
	
	管径600mm以内

	
	1.21
	
	处
	2512.18
	
	管径800mm以内

	
	1.22
	
	处
	3907.31
	
	管径1200mm以内

	
	1.23
	
	组
	1500
	
	台班

	
	1.24
	道路测量
	纵断面测量
	千米
	3978.28
	财建[2009]17号
	不足0.5千米，按0.5千米算

	
	1.25
	
	横断面测量
	千米
	3685.60
	财建[2009]17号
	计量按断面宽度累计计算，不足0.5千米，按0.5千米算。

	
	1.26
	河道断面测量
	千米
	7417.17
	财建[2009]17号
	计量按断面宽度累计计算，不足0.5千米，按0.5千米算。

	
	1.27
	土方测绘
	平方米
	1.2
	
	按标准以10米×10米网格按2点计推算单价

	
	1.28
	高压线调查测量
	处
	1000
	2002工程勘察设计收费
	

	
	1.29
	桥梁测量
	座
	3000
	计价格［2002］10号
	

	
	1.30
	污染源调查
	米
	10
	
	

	
	1.31
	排口测量
	个
	1000
	
	

	
	1.32
	历史影像图
	幅
	3698
	财建[2009]17号
	

	
	1.33
	历史地形图
	平方米
	0.18
	财建[2009]17号
	

	
	1.34
	点状物测量
	个、棵
	60
	
	

	2. 智慧测绘数据采集服务
	2.1
	无人机航飞一般视频
	架次
	1750
	
	单个项目不足2架次按2架次计费

	
	2.2
	无人机航飞全景视频
	点（架次）
	2250
	
	单个项目不足2架次按2架次计费

	
	2.3
	无人机航飞快拼影像
	1:500
	平方千米
	6825
	
	不足10km²适用，单地块不足0.5km²按0.5km²计费

	
	2.4
	
	1:1000
	
	4875
	
	

	
	2.5
	无人机正射影像图
	1:500
	平方千米
	9750
	
	不足10km²适用，单地块不足1km²按1km²计费

	
	2.6
	
	1:1000
	平方千米
	6825
	
	

	3.竣工验收测绘
	3.1
	竣工地形图测绘
	平方米
	0.18
	财建[2009]17号
	

	
	3.2
	四至间距（平面位置）
	边
	3150.59
	财建[2009]17号
	每栋建筑按1条边计算，栋数以建设工程许可证批准的准。

	
	3.3
	建筑高度（高程）
	栋
	2849.06
	财建[2009]17号
	栋数以建设工程许可证批准的准。

	
	3.4
	分层平面布局示意图
	幅
	636
	财建[2009]17号
	主要针对办公、研发类

	
	3.5
	建筑立面示意图
	幅
	636
	财建[2009]17号
	 

	
	3.6
	地上停车位
	平方米
	2.03
	财建[2009]17号
	

	
	3.7
	建筑基底面积
	平方米
	2.03
	财建[2009]17号
	

	
	3.8
	规划绿地率测量
	平方米
	2.03
	财建[2009]17号
	两个同时委托，且主体为一家，按城管绿地面积测量标准计费一次。不同时委托或委托主体不同时，则按各自标准计费。

	
	3.9
	城管绿地面积测量
	
	2.03
	财建[2009]17号
	

	
	3.10
	地下空间测量
	平方米
	2.03
	财建[2009]17号
	

	
	3.11
	人防工程竣工测量
	防护单元.个
	3000
	财建[2009]17号
	

	
	3.12
	地下管线
	公里


	7283.03
	财建[2009]17号
	不足0.5公里时以0.5公里计

	
	3.13
	住宅房产面积实测
	平方米


	0.75
	财建[2009]17号
	房产面积实测与建筑面积核实同时委托测绘时，按建筑面积核实标准计费。不同时委托或委托主体不同时，则按各自标准计费。

	
	3.14
	工业房产面积实测
	
	0.88
	
	

	
	3.15
	其它房产面积实测
	
	1.25
	
	

	
	3.16
	建筑面积核实
	
	2.03
	财建[2009]17号
	

	
	3.17
	地籍勘丈
	平方米
	0.075
	财建[2009]17号
	如已做过初始地籍勘丈需进行分割地籍勘丈或变更地籍勘丈时，按此标准计费。

	
	3.18
	
	
	0.3
	
	地籍勘丈（含初始地籍、临时用地、其他勘测）,面积大于2500㎡

	
	3.19
	
	
	0.39
	
	地籍勘丈（含初始地籍、临时用地、其他勘测）,面积小于2500㎡

	4.地铁保护监测和基坑监测
	4.1
	水平位移监测基准网
	建网测量
	点
	2181
	工程勘察设计收费标准（2002年修订本）
	

	
	
	
	复测测量
	点
	1745
	
	

	
	4.2
	垂直位移监测基准网
	建网测量
	千米
	1216
	
	

	
	
	
	复测测量
	千米
	973
	
	

	
	4.3
	隧道、道床水平位移监测
	点·次
	134
	
	

	
	4.4
	隧道、道床垂直位移监测
	点·次
	50
	
	

	
	4.5
	深层土体水平位移人工监测
	D（深度）≤20米
	米·次
	23
	
	

	
	
	
	D（深度）>20米
	米·次
	34
	
	

	
	4.6
	地下水水位观测
	点·次
	174
	
	

	
	4.7
	道路管线、周边建筑物、维护结构和桩顶水平位移
	点·次
	74
	
	

	
	4.8
	道路管线、周边建筑物、维护结构和桩顶垂直位移
	点·次
	50
	
	

	
	4.9
	应力应变监测
	点·次
	116
	
	

	
	4.10
	裂缝监测
	条·次
	23
	
	

	
	4.11
	技术工作费
	项
	技术工作总价的22%
	
	

	注：1.清单中未列明服务按财建【2009】17号、计价格［2002］10号、工程勘察设计收费标准（2002年修订本）等相关文件收费标准*中标费率计取。

2.折扣后的结算单价均保留两位小数，第三位四舍五入。


（二）服务承诺和质量保证

1.中标人在设计、施工过程中要做到及时响应，为项目的建设提供准确的测绘服务。

2.中标人在项目外业实测结束后，在招标人要求的合理期限内提交报告。

3.中标人所提供的服务必须符合国家和地方有关标准、规范和通知要求，每个项目质保期为2年，质保期自提交测绘成果报告时起计算。对于提交的成果，如招标人发现有技术疑问和问题，中标人根据招标人要求及时做好技术解释，确有不足的，及时整改到位。

4.中标人在履行合同过程中，一切事故其责任自行承担，招标人不负任何责任。

5.中标人必须做好善后服务工作。

（三）人员要求

投标人须结合本项目建设及市政工程综合测绘服务实际特点与采购需求，组建专业稳定服务团队，团队人员须具备扎实测绘专业知识、过硬实操技术能力及丰富同类测绘项目服务经验，人员配置齐全合理，至少配备项目负责人1名、技术负责人1名及足额专业测绘技术人员，所有在岗人员均为本单位正式在职人员，人员资质、从业经验、专业能力须满足本项目全流程测绘作业、质量管控、成果验收及后续服务全部工作要求，服务期间未经招标人书面同意不得随意更换核心岗位人员。
（四）科研成果转化应用申明

中标人拥有所有科研成果的全部知识产权，科研成果转化仅用于提高招标人项目测绘质量和生产效率。招标人不享有、不继承中标人科研成果。

（五）知识产权及保密

1.中标人完成工作所形成的所有测绘成果及相关资料（不含中标人科研成果）的知识产权归招标人享用，中标人保证上述成果及资料或对上述成果及资料的使用将不会构成对第三方版权或其他知识产权的侵犯。

2.中标人不得将招标人提供的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本项目外的项目，如发生上述情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

3.中标人、招标人双方都须保护彼此商业机密,双方签订合同后，不但在合同有限期内有效,在合同解除后依然永久有效。

4.对项目生产过程中有可能应用到的涉密地理信息数据成果，双方须严格按照《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国保守国家秘密法实施条例》、《计算机信息系统保密管理暂行规定》、《国家秘密载体保密管理的规定》等相关法律法规及管理文件的要求，对保密资料进行有效管理，做好安全保密工作。

二、综合说明及其他要求：
1.投标人必须承诺公开招标招标文件中提出的全部采购内容与要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。（偏离表承诺）

2.投标人应对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其投标文件将被拒绝。中标人对服务缺陷不予更正的，招标人有权另请其他单位进行更正，所发生的费用由中标人负责承担。
3.如出现中标人自身管理或沟通不力使员工通过各类渠道或以其他方式对招标人的声誉造成不利影响，以及因中标人服务质量或员工素质等原因有损招标人的社会公众形象、口碑等情况，中标人必须第一时间负责将不利影响降到最低并及时妥善处理，同时承担由此造成的声誉损失后果。招标人保留以经济、法律或其他形式向中标人追究责任的权利。

4.中标人擅自将服务合同转包、分包给第三人的或委托其他单位经营管理的，以及中标人违反法律法规、规章或其他相关规范性文件的规定，影响合同履行的，招标人有权无条件终止本项目合同而无须向中标人支付任何费用或承担其他任何责任，由此产生的经济损失和法律责任均由中标人承担。

三、验收要求：
招标人在项目服务过程中，按照招标文件要求和国家相关标准验收，若履约验收不合格，招标人将终止合同，且招标人无需承担任何赔偿义务。

